Załącznik 1

Do zapytania ofertowego

**Specyfikacja wymagań dotyczących garażu blaszanego**

1. **WYMAGANIA PODSTAWOWE**
2. Wymiary garażu (szerokość x długość) – 5 m x 6 m
3. Dach dwuspadowy – blachodachówka
4. Wysokość ścian garażu – min. 2,60 m
5. Brama – uchylna (jedna lub dwie)
6. Wysokość bramy – min. 2,50 m
7. Przesunięcie bramy do – do lewej lub prawej strony (w cenie)
8. Obróbka rynnowa ze spustem jednostronnym
9. Szerokość przetłoczenia oraz kolory garażu i bramy do uzgodnienia po wyborze oferty (w cenie)
10. **DO WYCENY OPCJONALNIE**

1. Napęd elektryczny bramy
2. Zamek odmykający do automatu (w przypadku zaniku prądu)
3. **Wykonanie wylewki betonowej do posadowienia garażu (lub inne rozwiązanie)**