**Załącznik Nr 2**

**SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH**

**PRZYCZEPY**

1. Przyczepa jednoosiowa lub dwuosiowa o DMC max 770 kg
2. Przestrzeń ładunkowa max: 310 x 160 x 50 cm.
3. Burty aluminiowe (opcjonalnie stalowe) otwieralne,
4. Burty dodatkowe (pełne lub siatkowe) – wykonane z tego samego materiału co podstawowe,
5. Hamulec najazdowy
6. Koło zapasowe mocowane na przyczepie
7. Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku
8. Posiadająca homologację
9. Wyposażenie dodatkowe:
10. Siatka do zabezpieczenia ładunku
11. Plandeka płaska
12. Plandeka ze stelażem
13. Pasy zabezpieczające ładunek – 2 szt.

Opcjonalnie najazdy aluminiowe