Uzupełnienie zapytania:

Na obiekcie Conrada mamy 8 szt. klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej 120 minut z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym wariant PKTM 120. Producent Vlastimic Mandic wraz z sygnalizacją zadziałania – rozdzielnia RN.

System N2/W2 – 2 szt. klap pożarowych PKTM 120

System wyciągowy WC – 1 szt. klapa pożarowa DN 200

System N1/W1 – 3 szt. klap pożarowych PKTM 120

System N3/W3 – 2 szt. klap pożarowych PKTM 120

Na Conrada 6 szt. hydrantów:

HP 25 – 4 szt.

HP 52 – 2 szt.

Na Lindego 9 szt.

HP 25 – 9 szt.