Załącznik Nr 2

**ZAKRES PRAC: MONTAŻ I DEMONTAŻ HAL PNEUMATYCZNYCH**

**ORLIK I SYRENKA**

1. MONTAŻ HAL
2. Demontaż fragmentów ogrodzenia w celu stworzenia przestrzeni niezbędnej do wykonania dalszych prac montażowych,
3. Uzupełnienie brakujących nakrętek z uchem (kotwy)
4. Montaż kanałów nawiewnych / wywiewnych – tylko Syrenka
5. Montaż (postawienie) hal,
6. Montaż oświetlenia głównego i awaryjnego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania,
7. Montaż kamer wizyjnych wraz z okablowaniem – sprawdzenie poprawności działania
8. Usunięcie wszelkich elementów nie należących do wyposażenia hali.
9. DEMONTAŻ HAL
10. Demontaż oświetlenia głównego i awaryjnego wraz z ułożeniem w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
11. Demontaż kamer wizyjnych wraz z okablowaniem – przekazanie pracownikowi CRS Bielany
12. Pogrupowanie na sekcje i zwinięcie lin stalowych (z szeklami) wraz z ułożeniem w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
13. Rolowanie wszystkich powłok hali (każda osobno),
14. Umieszczenie powłok hali w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
15. Zakrycie kotew deklami ze sztuczną murawą (odpowiednie ponumerowane dekle do odpowiednich otworów),
16. Demontaż kanałów nawiewnych / wywiewnych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem,
17. Montaż brakujących fragmentów ogrodzenia zdemontowanych na czas funkcjonowania hali pneumatycznej,
18. Mocowanie piłko chwytów zdemontowanych na czas funkcjonowania hali pneumatycznej,
19. Zabezpieczenie drzwi obrotowych i awaryjnych pod kątem bezpieczeństwa użytkowników boiska,
20. Zabezpieczenie wszystkich elementów hali (elektryczne, mechaniczne i inne) pod kątem zachowania bezpieczeństwa użytkowników.