**Załącznik Nr 2**

**ZAKRES PRZEGLĄDÓW NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH w 2024 r.**

1. **Obiekt Lindego; 20 Warszawa**
2. *W ramach przeglądu rocznego.*
3. pomiary parametrów instalacji hydrantowej
4. Hydranty HP 25 – 9 szt. – bez próby ciśnieniowej węży
5. konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
6. Gaśnica – GP – 4 kg – szt. 1
7. Gaśnica – GS – 5 kg CO2 – szt. 3
8. Gaśnica – GP – 6 kg – szt. 16
9. **Obiekt Conrada 6; Warszawa**
10. *W ramach przeglądu rocznego*
11. Pomiary parametrów instalacji hydrantowej

HP 25 – 4 szt.

HP 52 – 2 szt.

1. Sprawdzenie 8 szt. klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej 120 minut z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym wariant PKTM 120

System N2/W2 – 2 szt. klap pożarowych PKTM 120

System wyciągowy WC – 1 szt. klapa pożarowa DN 200

System N1/W1 – 3 szt. klap pożarowych PKTM 120

System N3/W3 – 2 szt. klap pożarowych PKTM 120

1. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
2. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 15
3. *W ramach przeglądu pięcioletniego*
   1. Próba ciśnieniowa węży hydrantowych – szt. 6
4. **Obiekt Rudzka 6; Warszawa**
5. *W ramach przeglądu rocznego*
6. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
7. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 2
8. Gaśnica proszkowa – GP – 6x – szt. 5
9. Gaśnica proszkowa – GP – 12x – szt. 1
10. **Obiekt ul. Romaszewskiego róg Gąbińskiej; Warszawa**
11. *W ramach przeglądu rocznego*
12. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
13. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 1
14. Gaśnica proszkowa – GP – 6x – szt. 6
15. Gaśnica proszkowa – GP – 12x – szt. 1
16. Koc gaśniczy – szt. 1
17. **Wykonanie protokołów z w/w przeglądów (dla każdego obiektu osobno).**

Termin wykonania przeglądów – do 04.03.2024