**SPECYFIKACJA DRZWI DO WC NA OBIEKCIE CONRADA**

**Wariant 1** Przedmiotem zapytania jest zakup z montażem 8 sztuk drzwi do toalet i przebieralni na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Conrada 6.

**Wariant 2** Zakup drzwi w raz z pełnym zestawem do samodzielnego montażu drzwi przez zamawiającego.

**Wycena samego montażu.**

Drzwi maja zastąpić istniejące drzwi metalowe znajdujące się obecnie, które zamontowane są w metalowych framugach (widok w załączonych zdjęciach)

Drzwi mają być wykonane z HPL w kolorze szarym o grubości 10-15 mm

Wysokość każdych drzwi to 210 cm

Okucia ze stali nierdzewnej (3 zawiasy na drzwi z samodomykiem)

**Szatnia męska**

**Drzwi I** – przebieralnia

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 116 cm, drzwi 81cm

**Drzwi II** do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm

**Drzwi III** – między szatnią a prysznicami

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 100cm, drzwi 95

**Szatnia damska**

**Drzwi I** – przebieralnia

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 115cm, drzwi 80

**Drzwi II-** drzwi do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 111cm, drzwi 81

**Drzwi III** – drzwi do WCII

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85

**Sauna Damska**

**Drzwi do WC**

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm

**Sauna Męska**

**Drzwi do WC**

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm