Załącznik nr 1

Wykonanie zasilenia dla dwóch stanowisk lądowania samochodów
W zakresie prac:
Uzyskanie warunków przyłączenia w Stoen Operator.
Opracowanie projektu układu pomiarowego.
Wykonanie szafy licznikowej oraz podlicznikowej.
Ułożenie linii kablowych pomiędzy złączem kablowym i złączem licznikowym.
Przeprowadzenie montażu układu pomiarowego.
Wykonanie tablicy podlicznikowej z wyposażeniem w układy pomiarowe podlicznikowe.
Wykonanie zasilenia dla podleczenia bramy.
Wyciagnięcie	przewodów w przepusty kablowe(wykonywane w zakresie wykonawcy podliczników)
Wykonanie badan i pomiarów powykonawczych.
Przez okres prowadzenia prac  zapewnienie pomocy w zakresie zawierania umów o przeliczenie.






