Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Wyświetlacze basenowe:

1. Wyświetlacz o rozdzielczości 40 000 – 62 000 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu                                                             z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI
             Wymiary 160 cm x 192 cm  
cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

2. Wyświetlacz o rozdzielczości 40 000 – 62 000 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu  z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI
             Wymiary 128 cm x 192 cm  
cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza


· Wyświetlacze powinny posiadać normy ekranów ZEWNĘTRZYCH; 
· Podane wymiary dotyczą powierzchni czynnej ekranu led i jednocześnie są wymiarami zewnętrznymi ekranów (głębokość montażowa do 12 cm);  
· Obudowa aluminiowa w pełni wodoszczelna ;
· Praca w temp – 20o C do + 60o C ;
· Praca w otoczeniu o wilgotności do 99 %;
· Mocowania tylne aluminiowe;
· Moduł WI – FI + LAN w urządzeniu;
· Czujnik /sensor automatycznej  jasności diod;
· Czujnik temperatury powietrza;
· Czujnik wilgotności powietrza;
· Czujnik temperatury wody;
· Możliwość wpisywania wartości temperatury wody „ręczne” poprzez program    i przesyłanie jej na ekran;
· Wyświetlanie daty i czasu;
· Aplikacja na smartfony android, iOS 
· Program na komputer pod Windows.
· Możliwości ustawienia czasu wyłączania i włączanie wyświetlacza; 
· Możliwość doboru kroju czcionki i jej wysokości; 
· Możliwość wyświetlania treści statycznie jak i w ruchu (w różnych animacjach wybranych                 w programie) 
· Pokazywanie dowolnych treści tekstowych i znaków graficznych
· Skaler - konverter video z HDMI do przesyłania np. filmów, spotów na żywo lub z kamery, dysku, platformy internetowej;  
· Możliwość wyświetlania  filmów, zdjęć, grafik; 
· Zasilanie 230 Volt;
· Wyświetlacze powinny mieć pamięć wewnętrzną na wypadek zaniku zasilania. Po przywróceniu zasilania będą wyświetlane zapamiętane treści.
· Transport, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi wyświetlaczy; 
· Utylizacja zdemontowanych wyświetlaczy i zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektroodpadów i tworzyw sztucznych;
· Czas realizacji zamówienia;
· Serwis na terenie Polski;
· Okres gwarancji;
· Czas naprawy do 14 dni lub dostarczenie wyświetlacza zastępczego;

3. Dostawa i montaż tablicy wyników sportowych LED wraz z niezbędnym osprzętem dodatkowym do sterowania urządzeniem (komputer przenośny - laptop lub konsola wraz                                                      z oprogramowaniem). Demontaż istniejącej tablicy wyników.  Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.
Wymiary nie mniejsze niż: 3 metry szerokości na 2 metry wysokości. Ekran                                           w technologii LED o bardzo wysokiej czytelności i rozdzielczości 4K. Kąt widzenia nie mniejszy niż 140o. Rozdzielczość 1778 x 1167 pixeli. Bardzo dobra widzialność z każdego punktu                   hali sportowej. Moduły LED SMD. Frontalny sposób serwisowania.
cena z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

· Certyfikat bezpieczeństwa TUV.
· Pełnokolorowy ekran LED pełniący rolę tablicy wyników sportowych, przeznaczony do obsługi wydarzeń sportowych oraz emisji treści informacyjnych i reklamowych. Zastosowanie MULTISPORTOWE. Wyświetlanie informacji dla różnych dyscyplin sportowych między innymi: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna. Emisja komunikatów czas gry, kwart, setów przerw i parametrów meczowych.
· Sterowanie przewodowe za pomocą dostarczonego osprzętu dodatkowego (dedykowana konsola lub komputer przenośny - laptop). 
· Sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem technologii Bluetooth, WI-FI, dedykowana konsola lub komputer przenośny – laptop. 
· Sterowanie na żywo za pośrednictwem dostarczonego osprzętu dodatkowego, możliwość także odtwarzania z pamięci wewnętrznej – automatyczne wyświetlanie wcześniej przygotowanych treści bez konieczności stałego podłączenia operatora.
· Wykonawca zobowiązany jest do montażu z należytą starannością, zgodnie                             z obowiązującymi normami w szczególności budowlanymi i energetycznymi. Zakres prac i usług z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ.
· Demontaż istniejącej tablicy wyników. 
· Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.
· Przygotowanie instalacji do bezpiecznej i stabilnej pracy urządzenia. 
· Przygotowanie miejsca na środku hali pod widownią i pod oknami po przeciwległej stronie do podłączenia przewodowego z dostarczonym urządzeniem sterującym oraz punktu dającego możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.
· Podłączenie małych ekranów, które znajdują się nad koszami najazdowymi aby współpracowały z  nową tablicą wyników sportowych. Zastosowanie do koszykówki wyświetlacze, 24 sekundy.
· Montaż nowego ekranu LED  w miejscu dotychczasowej tablicy wyników na dostarczonej dedykowanej konstrukcji stalowej, estetycznie dopasowanej do warunków hali sportowej CRS. Zabezpieczenie frontu płytą PLEXI chroniącą ekran przed uderzeniami podczas wydarzeń na obiekcie sportowym.
· Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, umożliwiająca frontalny serwis ekranu – mocowana do ściany w miejscu starej tablicy.
· Front ekranu zabezpieczony Płytą PLEXI gr 4mm o wysokiej odporności na uderzenia piłka i wandalizm.
· Urządzenie do sterowania tablicą wyników:  komputer przenośny - laptop lub konsola wraz z oprogramowaniem do dyscyplin sportowych: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna, tenis oraz do wyświetlania tekstów, grafiki i reklam.
· Niezbędne nowe okablowanie do podłączenia urządzenia sterującego ( dwa wymienione miejsca) oraz punkt  dający możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.
· Szkolenie dla pracowników CRS z obsługi nowego zamontowanego ekranu.


Sugerujemy wizje lokalne ze względu na zapoznanie się z możliwościami montażu wyświetlaczy, po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Bogdanem Budzisz ( hala sportowa) lub panem Henrykiem Turlejskim (pływalnie)
