Przedmiotem zapytania jest zakup rusztowania aluminiowego przesuwnego do budynku CRS Bielany przy ulicy Lindego 20 w Warszawie.
Parametry:
- nośność około 200 kg/m2
- uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości minimum 12,0 m
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami 2m 
- minimum jeden podest (pomost) z klapą wyjściową na każdym poziomie roboczym (minimum 5 poziomów)
- pomosty wyposażone w burty ochronne
- rolki jezdne z regulacją wysokości umożliwiające użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji minimum 250 mm)
- kółka (rolki) skrętne z hamulcem
- długość pola rusztowania minimum 1,7 m
- szerokość pola rusztowania minimum 1,0m 
- łatwe podpory w montażu zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- opcjonalnie rusztowanie wyposażone w schody
- przeszkolenie z montażu i demontażu oraz serwisowania
- gwarancja na minimum 2 lata

