Załącznik nr 3
do zapytania o cenę


1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia


· Specyfikacja bramki Conrada

· Bramka obrotowa z napędem elektrycznym (serwomechanizmem)
· Praca w obie strony 
· Delikatne przesunięcie ramienia aktywuje wspomaganie
· Opadające ramiona w przypadku zaniku zasilania lub ewakuacji
· Integracja z dowolnym systemem kontroli dostępu
· Wbudowane liczniki przejść
· Wielokolorowe podświetlenie LED sygnalizujące stan bramki
· Poziom wodoodporności IP65, do użytku wewnątrz
· Łatwa instalacja mechaniczna i elektryczna
· Komunikacja RS485
· Funkcja anty-trailing
· Wspomagany obrót ramion
· 2-letnia gwarancja


· Specyfikacja bramki Lindego

· Bramka uchylna
· Praca w obie strony lub w jedną stronę
· Integracja z dowolnym systemem kontroli dostępu
· Szerokość przejścia do 900 mm – skrzydło akrylowe
· Opcjonalny czujnik obecności
· Podświetlenie LED sygnalizujące stan bramki
· Poziom wodoodporności IP65, do użytku wewnątrz
· Możliwość sterowania z BMS/PPOŻ/SSP/SSWIN
· Łatwa instalacja mechaniczna i elektryczna
· 2-letnia gwarancja


· Konieczność wyceny montażu oraz podłączenia do systemów dostępowych, kompatybilne z używanym systemem kasowym

· Realizacja:
· Prosimy o podanie czasu realizacji zamówienia wraz z montażem oraz informację, czy Wykonawca jest w stanie dostosować termin prac montażowych do możliwości czasowego zamknięcia obiektu wskazanych przez Zamawiającego.

