Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego


Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Wyświetlacze basenowe:
1. Wyświetlacz o rozdzielczości nie mniejszej niż 43264 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu  z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI.
Wymiary nie mniejsze niż 260 cm x 160 cm  
cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

2. Wyświetlacz  o rozdzielczości nie mniejszej niż 43264 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu  z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI.
             Wymiary nie mniejsze niż 192 cm x 128 cm  
cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

· Wyświetlacze powinny posiadać normy ekranów ZEWNĘTRZYCH; 
· Podane wymiary dotyczą powierzchni czynnej ekranu led i jednocześnie są wymiarami zewnętrznymi ekranów (głębokość montażowa do 12 cm);  

· Obudowa aluminiowa w pełni wodoszczelna ;
· Praca w temp – 20o C do + 60o C ;
· Praca w otoczeniu o wilgotności do 99 %;
· Mocowania tylne aluminiowe;
· Moduł WI – FI + LAN w urządzeniu;
· Czujnik /sensor automatycznej  jasności diod;
· Czujnik temperatury powietrza;
· Czujnik wilgotności powietrza;
· Czujnik temperatury wody – podłączenie przewodowe czujnika temperatury wody do istniejącej instalacji lub poprowadzenie nowej instalacji i montaż nowego czujnika aby był kompatybilny z nowo zamontowanym ekranem LED. Wyświetlanie temperatury wody bez konieczności wpisywania ręcznego.
· Możliwość wpisywania wartości ręcznie poprzez program   i przesyłanie jej na ekran;
· Wyświetlanie daty i czasu;
· Aplikacja na smartfony android, iOS 
· Urządzenie do sterowania tablicą wyników:  komputer przenośny - laptop lub konsola wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 
· Możliwości ustawienia czasu wyłączania i włączanie wyświetlacza; 
· Możliwość doboru kroju czcionki i jej wysokości; 
· Możliwość wyświetlania treści statycznie jak i w ruchu (w różnych animacjach wybranych                 w programie) 
· Pokazywanie dowolnych treści tekstowych i znaków graficznych
· Skaler - konverter video z HDMI do przesyłania np. filmów, spotów na żywo lub z kamery, dysku, platformy internetowej;  
· Możliwość wyświetlania  filmów, zdjęć, grafik; 

· Zasilanie 230 Volt;
· Wyświetlacze powinny mieć pamięć wewnętrzną na wypadek zaniku zasilania. Po przywróceniu zasilania będą wyświetlane zapamiętane treści.

· Niezbędne nowe okablowanie do podłączenia urządzenia sterującego

· Transport, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi wyświetlaczy; 

· Utylizacja zdemontowanych wyświetlaczy i zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektroodpadów i tworzyw sztucznych;
· Czas realizacji zamówienia;
· Serwis na terenie Polski;
· Okres gwarancji;
· Czas naprawy do 14 dni lub dostarczenie wyświetlacza zastępczego;
3. Dostawa i montaż tablicy wyników sportowych LED na hali sportowej wraz z niezbędnym osprzętem dodatkowym do sterowania urządzeniem (komputer przenośny - laptop lub konsola wraz z oprogramowaniem). Demontaż istniejącej tablicy wyników.  Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.
Wymiary nie mniejsze niż: 3,5 metra szerokości na 2 metry wysokości. Ekran                                           w technologii LED o bardzo wysokiej czytelności i rozdzielczości. Kąt widzenia nie mniejszy niż 140o. Rozdzielczość nie mniejsza niż 2080 x 1352 pixeli. Bardzo dobra widzialność z każdego punktu hali sportowej. Moduły LED SMD. Frontalny sposób serwisowania.

cena z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza
· Certyfikat bezpieczeństwa TUV.

· Pełnokolorowy ekran LED pełniący rolę tablicy wyników sportowych, przeznaczony do obsługi wydarzeń sportowych oraz emisji treści informacyjnych i reklamowych. Zastosowanie MULTISPORTOWE. Wyświetlanie informacji dla różnych dyscyplin sportowych między innymi: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna. Emisja komunikatów czas gry, kwart, setów przerw i parametrów meczowych.
· Sterowanie przewodowe za pomocą dostarczonego osprzętu dodatkowego (dedykowana konsola lub komputer przenośny - laptop). 
· Sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem technologii Bluetooth, WI-FI, dedykowana konsola lub komputer przenośny – laptop. 
· Sterowanie na żywo za pośrednictwem dostarczonego osprzętu dodatkowego, możliwość także odtwarzania z pamięci wewnętrznej – automatyczne wyświetlanie wcześniej przygotowanych treści bez konieczności stałego podłączenia operatora.
· Wykonawca zobowiązany jest do montażu z należytą starannością, zgodnie                             z obowiązującymi normami w szczególności budowlanymi i energetycznymi. Zakres prac i usług z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ.
· Demontaż istniejącej tablicy wyników. 
· Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.
· Przygotowanie instalacji do bezpiecznej i stabilnej pracy urządzenia. 
· Przygotowanie miejsca na środku hali pod widownią i pod oknami po przeciwległej stronie do podłączenia przewodowego z dostarczonym urządzeniem sterującym oraz punktu dającego możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.
· Podłączenie istniejących małych ekranów nadkoszowych, znajdujących się nad koszami najazdowymi aby współpracowały z  nową tablicą wyników sportowych lub dostarczenie i montaż nowych, kompatybilnych, jednostronnych ekranów nadkoszowych.  Zastosowanie do koszykówki wyświetlacze, 24 sekundy. 
· Montaż nowego ekranu LED  w miejscu dotychczasowej tablicy wyników na dostarczonej dedykowanej konstrukcji stalowej, estetycznie dopasowanej do warunków hali sportowej CRS. Zabezpieczenie frontu płytą PLEXI chroniącą ekran przed uderzeniami podczas wydarzeń na obiekcie sportowym.
· Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, umożliwiająca frontalny serwis ekranu – mocowana do ściany w miejscu starej tablicy.
· Front ekranu zabezpieczony Płytą PLEXI gr 4mm o wysokiej odporności na uderzenia piłka i wandalizm.
· Urządzenie do sterowania tablicą wyników:  komputer przenośny - laptop lub konsola wraz z oprogramowaniem do dyscyplin sportowych: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna, tenis oraz do wyświetlania tekstów, grafiki i reklam.

· Niezbędne nowe okablowanie do podłączenia urządzenia sterującego (  w dwóch miejscach na hali sportowej:  na środku pod widownią i po drugiej stronie pod oknami) oraz punkt  dający możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.
· Szkolenie dla pracowników CRS z obsługi nowego zamontowanego ekranu.
Niezbędna wizja lokalna ze względu na zapoznanie się z możliwościami montażu wyświetlaczy, po telefonicznym uzgodnieniu z:

-  Panem Michałem Bigajskim 22 835 00 08 wew.108 ( hala sportowa) – 

-  Panem Bogdanem Budziszem ( pływalnia Lindego) 22 835 00 08 wew.107 
-  Panem Konradem Lewandowskim  (pływalni Conrada) 22 633 86 80
