Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z montażem archiwum wyposażonego
 w przesuwne regały z napędem ręcznym korbowym + regały przyścienne
1. Specyfikacja
 - wysokość całkowita regałów: max 2340 mm 
- głębokość półek w regałach przesuwnych: 300 mm 
- długość półek w regałach: minimum 1000 mm 
- udźwig: 60 kg / półkę 
- odstępy między półkami: 330 mm (mocowanie co 30 mm)
 - ilość półek w regałach: 6+1 kryjąca
 - grubość półki:  minimum 30 mm
 - ściana działowa: stężenia krzyżowe + listwa zapółkowa 
 - szyny jezdne: nawierzchniowe z najazdami 
- kolorystyka – RAL 
Długość półek minimum 108 metrów bieżących
 2.  długość gwarancji 3 lata od daty protokolarnego odbioru
Wszystkie prace mogą być wykonywane w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Cały remont powinien zamknąć się w czasie ok. miesiąca.
Wizje lokalne mogą się odbyć od poniedziałku 06.07.2026 - 17.07.2026 w godzinach 9.00 – 14:00.  Kontakt telefoniczny z Panem Bogdanem Budzisz 797 318 603


