Opis
Mycie okien obiektu CRS Bielany przy ul. Conrada 6
Przybliżona powierzchnia przeszklenia do umycia – 200m2
Okna osadzone na profilach aluminiowych, okna nie jednolite.
Różny stopień dostępności z zewnątrz – w zależności od metody mycia dostęp do okien z dachu, z drabiny lub metody alpinistyczne. 
Największa powierzchnia okien osłonięta parapetami bez możliwości demontażu na czas mycia. Przestrzeń pionowa między parapetami ok 30cm. [image: ][image: ][image: ][image: ]
Dostęp do umycia okien za pomocą przyrządów, narzędzi do mycia okien utrudniony. 
Na oknach występują osady, nacieki  o charakterze kamiennym, zwapnienia wymagające użycia chemii. 
Konieczna wizja lokalna w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. 
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