Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia



 Naprawa strefy wejściowej, zakres wykonywanych prac obejmuje:

- Usunięcie istniejących płytek wraz z warstwą klejową oraz rozbiórkę betonowej płyty podłoża wraz z wywozem gruzu, 
- Wykonanie korytowania, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy oraz przygotowanie podsypki pod nową nawierzchnię. 
- Ułożenie kostki brukowej wraz z niezbędnymi docinkami, wypełnieniem spoin i dopasowaniem do istniejącej nawierzchni, z zachowaniem spadków, 
- Osadzenie ramy pod wycieraczkę oraz montaż nowej wycieraczki wejściowej, zlicowanej z nawierzchnią.


Naprawa elewacji frontowej i bocznej, zakres wykonywanych prac obejmuje:
- Usunięcie istniejącej wyprawy tynkarskiej cokołu oraz odspojonych i uszkodzonych fragmentów wyprawy elewacyjnej. 
- Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, naprawę pęknięć i ubytków oraz miejscowe odtworzenie warstwy zbrojonej w miejscach wymagających naprawy. 
- Montaż niezbędnych obróbek blacharskich oraz uszczelnienie połączeń, 
[bookmark: _Hlk242367792]- Konserwacja i montaż brakujących części napisu CRS Bielany nad wejściem głównym.
- Gruntowanie i odtworzenie wyprawy tynkarskiej cokołu oraz uzupełnienie tynków elewacyjnych, z dopasowaniem faktury do istniejącego wykończenia. 
- Umycie i oczyszczenie powierzchni objętych pracami oraz przygotowanie ich do malowania. 
- Malowanie całości powierzchni tynkowanych objętych zakresem, na elewacji frontowej i bocznej, w tym ścian strefy wejściowej, cokołu oraz czoła i spodu zadaszenia, 
- Konserwacja i montaż brakujących części napisu CRS Bielany nad wejściem głównym.
- Wykonanie prac również powyżej wysokości 3 m, z zastosowaniem dostępu alpinistycznego lub rusztowań, wraz z uwzględnieniem kosztów ich wynajmu, montażu i demontażu. 



Niezbędna wizja lokalna po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Michałem Bigajskim 22 835 00 08 wew.108 lub Panem Bogdanem Budziszem 22 835 00 08 wew. 107.
