Załącznik nr 2

**Zakup urządzeń do konserwacji/pielęgnacji sztucznej trawy na boisku do gry w piłkę nożną**

**A)Przedmiotem zapytania, jest zakup i dostawa sprzętu do konserwacji/pielęgnacji sztucznej trawy zgodnie z poniższym zestawieniem. Zapytanie nie jest realizowane w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**

**1.Urządzenie główne do ciągnięcia (współpracy) ze** specjalistycznymi urządzeniami do konserwacji/pielęgnacji, np. minitraktor. Urządzenia specjalistyczne **muszą** współpracować z oferowanym urządzeniem w zaoferowanej specyfikacji.

Najważniejsze elementy specyfikacji:

1. Sprzęt fabrycznie nowy.
2. Moc powyżej 20 KM.
3. Napęd na cztery koła.
4. Nacisk kół mniejszy niż 0,75 kg/cm2.
5. Urządzenie dopuszczone do ruchu po drodze publicznej, homologacja, certyfikat CE.
6. Urządzenie wyposażone w opony umożliwiające zarówno przemieszczanie po drodze publicznej jak też po boisku ze sztuczną trawą (lub zaopatrzone w 2 komplety opon).
7. Urządzenie wyposażone w TUZ przedni.

**2.Szczotka**

1. Urządzenie przeznaczone do wczesywania piasku/granulatu; rozprowadzania/prostowania włókien sztucznej trawy.
2. Szerokość robocza 1,5-2m.

**3. Zgrzebło**

1. Urządzenie przeznaczone do poluzowywania granulatu
2. Szerokość robocza 1,5-2m.

4.**Oczyszczarka-zamiatarka**

1. Urządzenie przeznaczone do zbierania zanieczyszczeń z nawierzchni boiska.
2. Szerokość robocza minimum 1 m.

**5.Pług do odśnieżania**

1. Urządzenie umożliwiające zarówno odśnieżanie boiska jak też terenów przyległych.
2. Sterowanie z pozycji operatora.
3. Szerokość robocza minimum 1 m.

**B)Urządzenia dodatkowe/opcjonalnie** (do zaproponowania), które również służą do realizacji celu określonego w zapytaniu lub mogą być pomocne w odpowiednim utrzymaniu terenów przyległych do boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią np.

6.Maszyna do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych

7.Posypywarka granulatu/piasku

8.Przyczepka umożliwiająca transport urządzeń wymienionych w ust 2-5 przez urządzenie główne.

9.Garaż metalowy o wymiarach umożliwiających przechowywanie zakupionych urządzeń (ust. 1-5).

10.Inne (jakie, wymienić)

**C)Wyjaśnienia dodatkowe**

a)Zamawiający zakłada wykorzystanie urządzeń do konserwacji/pielęgnacji boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią (typ Orlik, Syrenka),

b) wszystkie oferowane urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniem głównym tj. zapewniać pracę w pełnym zakresie **bez konieczności dokupowania** dodatkowych urządzeń/elementów,

c) urządzenia powinny posiadać certyfikaty CE,

d) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych łączących w sobie kilka elementów (np. szczotka i zgrzebło w jednym kompatybilnym urządzeniu),

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta w celu przeprowadzenia dodatkowych spotkań prezentacyjnych przed powołaną przez siebie Komisją.

f) urządzenia muszą posiadać co najmniej 1 roczną gwarancję,

g) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt transport urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Warszawie,

h) Wykonawca jest zobowiązany do **przeszkolenia** maksymalnie 3 pracowników Zamawiającego z obsługi teoretycznej i praktycznej urządzeń na wskazanym przez niego boisku piłkarskim w Warszawie, w Dzielnicy Bielany,

i) Oferent jest zobowiązany przedstawić co najmniej 2 listy referencyjne od polskich podmiotów wykorzystujących urządzenia będące przedmiotem zapytania (**obowiązkowo urządzenie główne i jedno z zaproponowanych urządzeń kompatybilnych).**

j)Wykonawca dopuszcza wariantowość ofert tj złożenie maksymalnie 3 różnych wariantów spełniających założone przez Zamawiającego kryteria (różne typy urządzeń),

k) Zamawiający – biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia – ułożył listę preferowanych urządzeń co do zakresu ich pracy i funkcji użytkowej w kolejności od 1 do 10, gdzie 1-5 oznacza urządzenia do zakupu w pierwszej kolejności, a 6-10 oznacza urządzenia do zakupu opcjonalnego.

**D)Kryteria zapytania ofertowego**

**Cena** (urządzenia 1-5 łącznie) - 70%

cena brutto oferty najniższej

gdzie: C = 70 x -------------------------------------------

cena brutto oferty badanej

**Długość okresu gwarancji** – 10% (maksymalny okres gwarancji 3 lata)

okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)

gdzie: D = 10 x -------------------------------------------

najdłuższy zaproponowany okres gwarancji (w miesiącach)

**Ocena** zaproponowanego rozwiązania przez Komisję powołaną przez Zamawiającego – 20%

**E)Przebieg zapytania ofertowego**

1. Oferenci w wyznaczonym terminie składają formularz ofertowy.

2. Zamawiający w określonym terminie dokonuje otwarcia ofert.

3. Komisja powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny ofert i przyznaje określoną ilość punktów.

4. Zamawiający **może** po tym etapie dokonać wyboru Wykonawcy **lub** zaprosić wybranych Oferentów na spotkanie prezentacyjne.

5. Na spotkaniu prezentacyjnym (jeśli będzie zorganizowane) Oferent przedstawia bezpośrednio swoją ofertę (stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego lub praktycznie w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (Warszawa).

6. Po spotkaniach prezentacyjnych Oferent w ciągu 3 dni przedstawia ofertę ostateczną. Oferta ostateczna zawiera ponownie wypełniony formularz ofertowy, z tym że warunki przedstawione przez Oferenta nie mogą być gorsze niż złożone w pierwszej odpowiedzi na zapytanie ofertowe (tj. cena nie może być wyższa, okres gwarancji nie może być krótszy).

7. Zamawiający dokonuje ostatecznej oceny ofert w oparciu o kryteria wymienione w lit.D.

8. Zamawiający podpisuje umowę z wybranym Oferentem.