

SPECYFIKACJA

Dostawa i montaż pokrycia ringu bokserskiego podłogowego oraz osłon lin ringu

bokserskiego w Sali CRS Bielany z pełnym zakresem usług towarzyszących

Specyfikacja przedmiotów zapytania ofertowego:

1. Mata amortyzująca na ring, puzzle z pianki o grubości 2cm, powierzchnia kwadrat 5 metrów na 5 metrów, 25 metrów kwadratowych.
2. Mata z materiału PLAVIL antypoślizgowa, bez nadruku, kolor do ustalenia. Oczkowana.
3. Osłony na liny bokserskie z pianki i pokrowiec z PLAVILU, kolor do uzgodnienia bez nadruku. Powierzchnia kwadrat. Trzy liny na boku, każda o długości 4,5 metra.

Zakres prac towarzyszących:

1. Demontaż istniejącego pokrycia ringu (mata/pokrycie ringu) oraz demontaż osłon lin ringu.

2. Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji odpadów tworzyw sztucznych.

3. Montaż podkładowej maty puzzle. Grubość 2 cm. Powierzchnia kwadrat 5 metrów na 5 metrów.

4. Montaż oczkowanej maty antypoślizgowej z materiału PLAVIL – mocowanie maty ringu za pomocą wkrętów. Powierzchnia kwadrat 5 metrów na 5 metrów.

5. Montaż osłon lin ringu i ponowne ich naciągnięcie wraz z regulacją