Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Dostarczenie oraz montaż siatki zabezpieczającej sufit podwieszany hali sportowej przed wpadającymi piłkami.
Dostarczenie oraz montaż siatki zabezpieczającej typu piłkochwyt wraz z niezbędnymi elementami napinającymi oraz mocującymi siatkę do istniejącej konstrukcji sufitu.

Siatka typu piłkochwyt wykonana z materiału PE, oczko kwadrat 100 x 100 mm, średnica linki minimum 3 mm, kolor biały.
Montaż przy użyciu materiałów napinających oraz mocujących: linki stalowe, karabińczyki stalowe oraz pozostałe niezbędne elementy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do użytkowania w obiektach sportowych. Wszelkie użyte materiały posiadające certyfikaty potwierdzające możliwość montażu i użytkowania w zamkniętych obiektach sportowych.




Niezbędna wizja lokalna ze względu na zapoznanie się z możliwościami montażu do istniejącej konstrukcji sufitu po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Michałem Bigajskim 22 835 00 08 wew.108 ( hala sportowa) lub Panem Bogdanem Budziszem 22 835 00 08 wew. 107.
